产品目录

DHA-100：不生锈涂布的防腐剂

通用（共同使用）

DHA-100：系列产品

* 水中用： 在水中涂布的涂℃料
* 耐酸用： 盐酸：35%，硫酸10~98%
* 耐热用：700℃,1,300℃ 3,000℃ -高温使用涂料
* 脱硫用：耐酸，350℃

DHE-600 隔热、保温、结露涂料

* 使用温度： -250~3000℃
* 结露及防冻裂用：喷射类型

DHA-100 (Directly applied over a rust), General, General Purpose

* Anti-corrosion coating for metal and underwater plant
* Acid-resistant – Hydrochloric acid 35%, Sulfuric acid 10~98%
* Heat Resistance – 700℃, 1,300℃ 3,000℃ Using high temperature coatings
* Desulfurization - acid-resistant, 350℃

DHE-600

* Insulation, thermal insulation, condensation coating
* Temperature : -250~3000℃
* Condensation, anti-freeze : Spray-type